固件更新指南：

1.进入设置界面看界面是否显示"ZiShan DSD 0.4K",如果是则无需升级.固件已经为最新，关闭本文件. 
2.获取最新固件app.bin和flash.bin,见到本文表明你已经获取了
3.将播放器关机
4.使用读卡器将app.bin和flash.bin复制到TF卡上的根目录（即是双击打开移动磁盘后出现的目录）
5.将有app.bin和flash.bin的TF卡插进播放器
6.开机出现白底红字，松开中间键，过程一般一分钟左右，成功后会自动关机
7.使用读卡器将TF卡上的app.bin和flash.bin删除
8.长按播放器中间键开机.
9.进入设置界面察看固件版本号.

EQ使用方法:
复制"180EQ"到TF卡上,进入播放器浏览器浏览"180EQ"文件夹,选中要设置的EQ文件,按右键即可设置为当前EQ


0.4K更新日志：
1.修改为CUE无缝播放
2.减少播放过程卡音
等等

还需要做的:
1.播放界面长文字滚动

等等


