升级方法
1.下载z4app.bin放到U盘根目录,U盘文件系统格式需要为fat32或者exfat，不然无法识别
2.开启播放器
3.含有z4app.bin的TF卡插入播放器
4.播放器会自动校验当前固件是否与z4app.bin一样,不一样时将会升级至z4app.bin
升级时会依次进行下面步骤
Erasing    擦除当前FLASH
Writing    写入当前FLASH
校验成功会自动重启或者关机,过程大概1分钟
5.升级成功后查看设置界面的关于版本号
6.删除U盘上z4app.bin文件,不然每次开机都会校验

0.2版本:
UAC MODE或者BT MODE模式时忽略usb移动磁盘功能
解决3.5 PO口关机时的噪音
默认出厂开启平衡功能
默认出厂音量为40
删除文件浏览的删除选项

0.1版本:
首个测试版

需要做的:
1. 修复exfat文件格式某些带空格文件夹不显示问题
2. 扩展板
3. 修复某些时候操作过快屏幕卡死问题
--------------------------------------------------------------------------------------------
恢复出厂方法:
1.关机
2.等10秒
3.一直按住左键，然后再按中间键。
4.出现白底红字，等待出现ok字样。一般10秒钟。
5.恢复后会自动重启